**2018年11月高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况总表**

| **所属系** | **楼名/房间** | **实验室安全与环保评估指标** | **安全隐患** | **整改**  **情况** | **10.25检查图片** | **11.2检查图片** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生医系 | 附楼201 | 烘箱、电阻炉等加热设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等(查看现场) | 烘箱上摆放物品 | 已整改 | 843562107521185219 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-100324.jpg | |
| 生医系 | 主楼315 | 实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室无人值守 | 已整改 | IMG_20181011_171240 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-100816.jpg | |
| 高材系 | 附楼313 | 实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室无人值守 | 已整改 | 388103492804645046 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-095941.jpg | |
| 高材系 | 主楼412 | 烘箱、电阻炉等加热设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等(查看现场) | 烘箱上堆放杂物 | 已整改 | IMG_20181011_171650 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-095510.jpg | |
| 实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室无人值守 | 已整改 | IMG_20181011_171654 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-095650.jpg | |
| 高材系 | 主楼415 | 实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室无人值守 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181029-094244.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-094820.jpg | |
| 高材系 | 主楼312 | 实验室存在门开着而无人在场现象 | 实验室无人值守 | 已整改 | IMG_20181011_171323 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-101019.jpg | |
| 实验室物品摆放有序，卫生状况良好； | 实验室物品杂乱 | 已整改 | IMG_20181011_171333 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181106-101231.jpg | |
| 高材系 | 西四教423 | 实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象 | 实验室门开着而无人值守 | 已整改 |  |  | |
| 高材系 | 西四教417B | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场） | 用完电吹风未拔掉电源 | 即时整改 |  | 整改前 |  |
| 整改后 |  |

| **所属系** | **楼名/房间** | **实验室安全与环保评估指标** | **安全隐患** | **整改**  **情况** | **11.2检查图片** | **11.9检查图片** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生医系 | 逸夫楼406 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场） | 用完电吹风未拔掉电源 | 即时整改 |  | 整  改  前 |  | |
| 整  改  后 |  | |
| 生医系 | 西四教322B | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场） | 用完电吹风未拔掉电源 | 即时整改 |  | 整  改  前 |  | |
| 整  改  后 |  | |
| 高材系 | A113 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 | | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-093353.jpg |
| 整  改  后 | | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-093402.jpg |
| 逸夫楼603 | 电源插座不宜安装在水槽边或窗边，以免造成短路 | 插线板放在窗边（雨天容易造成短路） | 已整改 |  |  | | |
| 高材系 | 西四423 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面 | 插线板直接放于地面 | 已整改 |  |  | | |
| 西四教419 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品（消防通道通畅） | 用完药品随地摆放 | 已整改 |  |  | | |

| **所属系** | **楼名/房间** | **实验室安全与环保评估指标** | **安全隐患** | **整改**  **情况** | **11.9检查图片** | **11.16检查图片** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生医系 | 主楼313 | 有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录 | 实验室试剂目录不健全 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-091905.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\IMG_20181120_142937.jpg | | |
| 生医系 | 主楼313 | 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置 | 废旧试剂瓶随意堆放，未及时处理 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-091225.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-092103.jpg | | |
| 生医系 | 附楼201 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-093509.jpg | |
| 整  改  后 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-093516.jpg | |
| 生医系 | 主楼315 | 烘箱、电阻炉等加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等(查看现场) | 烘箱上堆放杂物 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-092231.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-092218.jpg | | |
| 高材系 | 西四教420 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场） | 插线板连接插线板，非终端插线板未固定，插线板没有使用时未切断电源 | 已整改 |  |  | | |
| 高材系 | 主楼415 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 | | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-092836.jpg |
| 整  改  后 | | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-092844.jpg |
| 高材系 | 西四教417B | 不存在门开着而无人的现象（人员要在岗） | 实验室开门而无人值守 | 已整改 |  |  | | |
| 加工系 | 主楼408 | 实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室无人值守 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-092603.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\IMG_20181120_143110.jpg | | |
| 加工系 | 附楼316 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新**。** | 实验室安全信息牌未完善 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181112-092955.jpg | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\IMG_20181119_091050.jpg | | |

| **所属系** | **楼名/房间** | **实验室安全与环保评估指标** | **安全隐患** | **整改**  **情况** | **11.16检查图片** | **11.23检查图片** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高材系 | 附楼313 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\Image\C2C\BBDF1F1B8E7C18C4FE2E883183FCC451.jpg |
| 整  改  后 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\Image\C2C\05B0B05EB18E1F4F4700D8D4D1C1F337.jpg |

| **所属系** | **楼名/房间** | **实验室安全与环保评估指标** | **安全隐患** | **整改**  **情况** | **11.23检查图片** | **11.30检查图片** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生医系 | 逸夫楼405 | 实验室有卫生安全值日表，有执行记录（查看记录表） | 实验室有卫生安全值日表，但无有执行记录（查看记录表），存在安全隐患 | 已整改 |  |  | |
| 西四教322B | 实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板（查看现场，注意避免储存区近处有火源、热源） | 实验室药品随地摆放，存在安全隐患 | 已整改 |  |  | |
| 生医系 | 主楼315 | 实验操作人员实验时不脱岗；实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室门开无人（未有化学实验），存在安全隐患 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181119-091955.jpg |  | |
| 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置 | 废旧试剂瓶随意堆放未及时处理，存在安全隐患 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\Image\C2C\B1A66BCEEFB6DF7742E4A64DF8F60CC6.jpg | Screenshot_20181203-091919 | |
| 高材系 | 主楼415 | 实验操作人员实验时不脱岗；实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室门开无人（未有化学实验），存在安全隐患 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\Image\C2C\79B04CC00E9E78489FA86B531BF02913.jpg |  | |
| 高材系 | 主楼415 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔，存在用电安全隐患 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 |  |
| 整  改  后 |  |
| 高材系 | 附楼313 | 实验操作人员实验时不脱岗；实验室存在门开着而无人在场现象； | 实验室门开无人（未有化学实验），存在安全隐患 | 已整改 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\Image\C2C\29AF77E9FE09B399E3F4975FAFB0B560.jpg |  | |
| 加工系 | 主楼407 | 实验结束，切断电源（现场查看） | 电吹风使用完未拔，存在用电安全隐患 | 已提醒并当场整改 |  | 整  改  前 |  |
| 整  改  后 | C:\Users\TJ\Documents\Tencent Files\1151945355\FileRecv\MobileFile\Screenshot_20181203-092445.jpg |